<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module fritzingVersion="0.5.2b.02.18.4756" moduleId="prefix0000_c370f033d3f6e718f3cd68009db820d9_5" referenceFile="ADXL335_v13.fzp">
 <version replacedby="microsdmodule">4</version>
 <date>Fri Aug 15 2014</date>
 <author>Richard Bruneau</author>
 <description>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
&lt;html>&lt;head>&lt;meta name="qrichtext" content="1" />&lt;style type="text/css">
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style>&lt;/head>&lt;body style=" font-family:'MS Shell Dlg 2'; font-size:8.25pt; font-weight:400; font-style:normal;">
&lt;p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">A common microSD card module.&lt;/p>&lt;/body>&lt;/html></description>
 <title>MicroSD Card Module</title>
 <url></url>
 <tags>
  <tag>microsd</tag>
  <tag>module</tag>
 </tags>
 <properties>
  <property name="variant">variant 1</property>
  <property name="family">//obosolete//microsd</property>
  <property name="chip">PG6SD</property>
 </properties>
 <views>
  <breadboardView>
   <layers image="breadboard/prefix0000_c370f033d3f6e718f3cd68009db820d9_8_breadboard.svg">
    <layer layerId="breadboard"/>
   </layers>
  </breadboardView>
  <schematicView>
   <layers image="schematic/prefix0000_c370f033d3f6e718f3cd68009db820d9_8_schematic.svg">
    <layer layerId="schematic"/>
   </layers>
  </schematicView>
  <pcbView>
   <layers image="pcb/prefix0000_c370f033d3f6e718f3cd68009db820d9_8_pcb.svg">
    <layer layerId="copper1"/>
    <layer layerId="silkscreen"/>
    <layer layerId="copper0"/>
   </layers>
  </pcbView>
  <iconView>
   <layers image="icon/prefix0000_c370f033d3f6e718f3cd68009db820d9_8_icon.svg">
    <layer layerId="icon"/>
   </layers>
  </iconView>
 </views>
 <connectors>
  <connector name="GND" id="connector8" type="female">
   <description>GND</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector8pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector8terminal" layer="schematic" svgId="connector8pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector8pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector8pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="VCC" id="connector9" type="female">
   <description>VCC</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector9pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector9terminal" layer="schematic" svgId="connector9pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector9pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector9pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="MISO" id="connector10" type="female">
   <description>MISO</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector10pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector10terminal" layer="schematic" svgId="connector10pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector10pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector10pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="MOSI" id="connector11" type="female">
   <description>MOSI</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector11pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector11terminal" layer="schematic" svgId="connector11pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector11pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector11pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="SCK" id="connector12" type="female">
   <description>SCK</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector12pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector12terminal" layer="schematic" svgId="connector12pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector12pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector12pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="CS" id="connector13" type="female">
   <description>CS</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector13pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector13terminal" layer="schematic" svgId="connector13pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector13pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector13pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
 </connectors>
 <buses/>
</module>
