<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><module fritzingVersion="0.7.2b" moduleId="SparkFun-DigitalIC-XMEGA-A3--AU">
<!-- generated from Sparkfun Eagle Library 'SparkFun-DigitalIC' XMEGA-A3 -AU -->
<version>4</version>
<date>2013-02-13</date>
<label>U</label>
<author>www.fritzing.org</author>
<description>Atmel's 8/16-bit AVR XMEGA A3 Microcontroller - ATxmega256A3, etc.</description>
<title>XMEGA-A3</title>
<tags>
<tag>TQFP64_14X14MM</tag>
<tag>-AU</tag>
<tag>XMEGA-A3</tag>
</tags>
<properties>
<property name="package">tqfp64_14x14mm</property>
<property name="family">sparkfun AVR UC</property>
<property name="chip">XMega A3</property>
<property name="variant">-au</property>
</properties>
<views>
<breadboardView>
<layers image="breadboard/sparkfun-digitalic_tqfp64_14x14mm_breadboard.svg">
<layer layerId="breadboard"/>
</layers>
</breadboardView>
<schematicView>
<layers image="schematic/sparkfun-digitalic_xmega-a3b_schematic.svg">
<layer layerId="schematic"/>
</layers>
</schematicView>
<pcbView>
<layers image="pcb/sparkfun-digitalic_tqfp64_14x14mm_pcb.svg">
<layer layerId="copper1"/>
<layer layerId="silkscreen"/>
</layers>
</pcbView>
<iconView>
<layers image="breadboard/sparkfun-digitalic_tqfp64_14x14mm_breadboard.svg">
<layer layerId="icon"/>
</layers>
</iconView>
</views>
<connectors>
<connector id="connector56" name="_RESET_PDI_CLK" type="male">
<description>_RESET_PDI_CLK</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector56pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector56pin" terminalId="connector56terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector56pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector59" name="AGND" type="male">
<description>AGND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector59pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector59pin" terminalId="connector59terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector59pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector60" name="AVCC" type="male">
<description>AVCC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector60pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector60pin" terminalId="connector60terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector60pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector13" name="GND1" type="male">
<description>GND1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector13pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector13pin" terminalId="connector13terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector13pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector23" name="GND2" type="male">
<description>GND2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector23pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector23pin" terminalId="connector23terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector23pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector33" name="GND3" type="male">
<description>GND3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector33pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector33pin" terminalId="connector33terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector33pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector43" name="GND4" type="male">
<description>GND4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector43pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector43pin" terminalId="connector43terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector43pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector51" name="GND5" type="male">
<description>GND5</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector51pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector51pin" terminalId="connector51terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector51pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector61" name="PA0(ADC0_AC0_AREF)" type="male">
<description>PA0(ADC0_AC0_AREF)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector61pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector61pin" terminalId="connector61terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector61pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector62" name="PA1(ADC1_AC1)" type="male">
<description>PA1(ADC1_AC1)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector62pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector62pin" terminalId="connector62terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector62pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector63" name="PA2(ADC2_AC2)" type="male">
<description>PA2(ADC2_AC2)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector63pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector63pin" terminalId="connector63terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector63pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector0" name="PA3(ADC3_AC3)" type="male">
<description>PA3(ADC3_AC3)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector0pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector0pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector1" name="PA4(ADC4_AC4)" type="male">
<description>PA4(ADC4_AC4)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector1pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector1pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector2" name="PA5(ADC5_AC5)" type="male">
<description>PA5(ADC5_AC5)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector2pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector2pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector3" name="PA6(ADC6_AC6)" type="male">
<description>PA6(ADC6_AC6)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector3pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector3pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector4" name="PA7(ADC7_AC7_AC0OUT)" type="male">
<description>PA7(ADC7_AC7_AC0OUT)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector4pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector4pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector5" name="PB0(ADC0_AC0_AREF)" type="male">
<description>PB0(ADC0_AC0_AREF)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector5pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector5pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector6" name="PB1(ADC1_AC1)" type="male">
<description>PB1(ADC1_AC1)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector6pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector6pin" terminalId="connector6terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector6pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector7" name="PB2(ADC2_AC2_DAC0)" type="male">
<description>PB2(ADC2_AC2_DAC0)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector7pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector7pin" terminalId="connector7terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector7pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector8" name="PB3(ADC3_AC3_DAC1)" type="male">
<description>PB3(ADC3_AC3_DAC1)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector8pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector8pin" terminalId="connector8terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector8pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector9" name="PB4(ADC4_AC4_TMS)" type="male">
<description>PB4(ADC4_AC4_TMS)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector9pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector9pin" terminalId="connector9terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector9pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector10" name="PB5(ADC5_AC5_TDI)" type="male">
<description>PB5(ADC5_AC5_TDI)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector10pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector10pin" terminalId="connector10terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector10pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector11" name="PB6(ADC6_AC6_TCK)" type="male">
<description>PB6(ADC6_AC6_TCK)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector11pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector11pin" terminalId="connector11terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector11pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector12" name="PB7(ADC7_AC7_AC0OUT_TDO)" type="male">
<description>PB7(ADC7_AC7_AC0OUT_TDO)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector12pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector12pin" terminalId="connector12terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector12pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector15" name="PC0(OC0A_OC0AL_SDA)" type="male">
<description>PC0(OC0A_OC0AL_SDA)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector15pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector15pin" terminalId="connector15terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector15pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector16" name="PC1(OC0B_AC0AH_XCK0_SCL)" type="male">
<description>PC1(OC0B_AC0AH_XCK0_SCL)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector16pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector16pin" terminalId="connector16terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector16pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector17" name="PC2(OC0C_OC0BL_RXD0)" type="male">
<description>PC2(OC0C_OC0BL_RXD0)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector17pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector17pin" terminalId="connector17terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector17pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector18" name="PC3(OC0D_OX0BH_TXD0)" type="male">
<description>PC3(OC0D_OX0BH_TXD0)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector18pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector18pin" terminalId="connector18terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector18pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector19" name="PC4(AC1A_OC0CL_SS)" type="male">
<description>PC4(AC1A_OC0CL_SS)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector19pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector19pin" terminalId="connector19terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector19pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector20" name="PC5(OC1B_OC0CH_XCK1_MOSI)" type="male">
<description>PC5(OC1B_OC0CH_XCK1_MOSI)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector20pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector20pin" terminalId="connector20terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector20pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector21" name="PC6(OC0DL_RXD1_MISO)" type="male">
<description>PC6(OC0DL_RXD1_MISO)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector21pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector21pin" terminalId="connector21terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector21pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector22" name="PC7(OC0DH_CKOUT_EVO_TXD1_SCK)" type="male">
<description>PC7(OC0DH_CKOUT_EVO_TXD1_SCK)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector22pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector22pin" terminalId="connector22terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector22pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector25" name="PD0(OC0A)" type="male">
<description>PD0(OC0A)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector25pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector25pin" terminalId="connector25terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector25pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector26" name="PD1(OC0B_XCK0)" type="male">
<description>PD1(OC0B_XCK0)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector26pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector26pin" terminalId="connector26terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector26pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector27" name="PD2(OC0C_RXD0)" type="male">
<description>PD2(OC0C_RXD0)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector27pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector27pin" terminalId="connector27terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector27pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector28" name="PD3(OX0D_TXD0)" type="male">
<description>PD3(OX0D_TXD0)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector28pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector28pin" terminalId="connector28terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector28pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector29" name="PD4(OC1A_SS)" type="male">
<description>PD4(OC1A_SS)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector29pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector29pin" terminalId="connector29terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector29pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector30" name="PD5(OC1B_XCK1_MOSI)" type="male">
<description>PD5(OC1B_XCK1_MOSI)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector30pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector30pin" terminalId="connector30terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector30pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector31" name="PD6(RXD1_MISO)" type="male">
<description>PD6(RXD1_MISO)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector31pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector31pin" terminalId="connector31terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector31pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector32" name="PD7(CKOUT_EVO_TXD1_SCK)" type="male">
<description>PD7(CKOUT_EVO_TXD1_SCK)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector32pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector32pin" terminalId="connector32terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector32pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector55" name="PDI_DATA" type="male">
<description>PDI_DATA</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector55pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector55pin" terminalId="connector55terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector55pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector35" name="PE0(OC0A_SDA)" type="male">
<description>PE0(OC0A_SDA)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector35pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector35pin" terminalId="connector35terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector35pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector36" name="PE1(OC0B_XCK0_SCL)" type="male">
<description>PE1(OC0B_XCK0_SCL)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector36pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector36pin" terminalId="connector36terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector36pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector37" name="PE2(OC0C_RXD0)" type="male">
<description>PE2(OC0C_RXD0)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector37pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector37pin" terminalId="connector37terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector37pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector38" name="PE3(OC0D_TXD0)" type="male">
<description>PE3(OC0D_TXD0)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector38pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector38pin" terminalId="connector38terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector38pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector39" name="PE4(OC1A_SS)" type="male">
<description>PE4(OC1A_SS)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector39pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector39pin" terminalId="connector39terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector39pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector40" name="PE5(OC1B_XCK1_MOSI)" type="male">
<description>PE5(OC1B_XCK1_MOSI)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector40pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector40pin" terminalId="connector40terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector40pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector41" name="PE6(TOSC2_RXD1_MISO)" type="male">
<description>PE6(TOSC2_RXD1_MISO)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector41pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector41pin" terminalId="connector41terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector41pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector42" name="PE7(TOSC1_CKOUT_EVO_TXD1_SCK)" type="male">
<description>PE7(TOSC1_CKOUT_EVO_TXD1_SCK)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector42pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector42pin" terminalId="connector42terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector42pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector45" name="PF0(OC0A)" type="male">
<description>PF0(OC0A)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector45pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector45pin" terminalId="connector45terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector45pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector46" name="PF1(OC0B_XCK0)" type="male">
<description>PF1(OC0B_XCK0)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector46pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector46pin" terminalId="connector46terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector46pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector47" name="PF2(OC0C_RXD0)" type="male">
<description>PF2(OC0C_RXD0)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector47pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector47pin" terminalId="connector47terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector47pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector48" name="PF3(OC0D_TXD0)" type="male">
<description>PF3(OC0D_TXD0)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector48pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector48pin" terminalId="connector48terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector48pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector49" name="PF4" type="male">
<description>PF4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector49pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector49pin" terminalId="connector49terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector49pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector50" name="PF5" type="male">
<description>PF5</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector50pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector50pin" terminalId="connector50terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector50pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector53" name="PF6" type="male">
<description>PF6</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector53pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector53pin" terminalId="connector53terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector53pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector54" name="PF7" type="male">
<description>PF7</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector54pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector54pin" terminalId="connector54terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector54pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector57" name="PR0(XTAL2)" type="male">
<description>PR0(XTAL2)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector57pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector57pin" terminalId="connector57terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector57pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector58" name="PR1(XTAL1)" type="male">
<description>PR1(XTAL1)</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector58pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector58pin" terminalId="connector58terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector58pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector14" name="VCC1" type="male">
<description>VCC1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector14pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector14pin" terminalId="connector14terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector14pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector24" name="VCC2" type="male">
<description>VCC2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector24pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector24pin" terminalId="connector24terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector24pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector34" name="VCC3" type="male">
<description>VCC3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector34pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector34pin" terminalId="connector34terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector34pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector44" name="VCC4" type="male">
<description>VCC4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector44pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector44pin" terminalId="connector44terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector44pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector52" name="VCC5" type="male">
<description>VCC5</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector52pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector52pin" terminalId="connector52terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector52pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
</connectors>
<buses>
</buses>
</module>