<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><module fritzingVersion="0.7.2b" moduleId="SparkFun-DigitalIC-VS1103-">
<!-- generated from Sparkfun Eagle Library 'SparkFun-DigitalIC' VS1103  -->
<version>4</version>
<date>2013-02-13</date>
<label>U</label>
<author>www.fritzing.org</author>
<description>MIDI/ADPCM/WAV codec, MIDI synth</description>
<title>VS1103</title>
<tags>
<tag>VS1103</tag>
<tag>LQFP-48</tag>
</tags>
<properties>
<property name="package">lqfp-48</property>
<property name="family">sparkfun Audio IC</property>
<property name="chip">VS1103</property>
<property name="function">MIDI Synth</property>
</properties>
<views>
<breadboardView>
<layers image="breadboard/LQFP-48_breadboard.svg">
<layer layerId="breadboard"/>
</layers>
</breadboardView>
<schematicView>
<layers image="schematic/sparkfun-digitalic_vs1103_schematic.svg">
<layer layerId="schematic"/>
</layers>
</schematicView>
<pcbView>
<layers image="pcb/sparkfun-digitalic_lqfp-48_pcb.svg">
<layer layerId="copper1"/>
<layer layerId="silkscreen"/>
</layers>
</pcbView>
<iconView>
<layers image="breadboard/LQFP-48_breadboard.svg">
<layer layerId="icon"/>
</layers>
</iconView>
</views>
<connectors>
<connector id="connector36" name="AGND1" type="male">
<description>AGND1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector36pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector36pin" terminalId="connector36terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector36pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector39" name="AGND2" type="male">
<description>AGND2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector39pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector39pin" terminalId="connector39terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector39pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector40" name="AGND3" type="male">
<description>AGND3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector40pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector40pin" terminalId="connector40terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector40pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector46" name="AGND4" type="male">
<description>AGND4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector46pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector46pin" terminalId="connector46terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector46pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector37" name="AVDD1" type="male">
<description>AVDD1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector37pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector37pin" terminalId="connector37terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector37pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector42" name="AVDD2" type="male">
<description>AVDD2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector42pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector42pin" terminalId="connector42terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector42pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector44" name="AVDD3" type="male">
<description>AVDD3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector44pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector44pin" terminalId="connector44terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector44pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector4" name="CVDD1" type="male">
<description>CVDD1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector4pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector4pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector6" name="CVDD2" type="male">
<description>CVDD2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector6pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector6pin" terminalId="connector6terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector6pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector23" name="CVDD3" type="male">
<description>CVDD3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector23pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector23pin" terminalId="connector23terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector23pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector30" name="CVDD4" type="male">
<description>CVDD4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector30pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector30pin" terminalId="connector30terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector30pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector3" name="DGND1" type="male">
<description>DGND1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector3pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector3pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector15" name="DGND2" type="male">
<description>DGND2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector15pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector15pin" terminalId="connector15terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector15pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector19" name="DGND3" type="male">
<description>DGND3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector19pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector19pin" terminalId="connector19terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector19pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector20" name="DGND4" type="male">
<description>DGND4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector20pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector20pin" terminalId="connector20terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector20pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector21" name="DGND5" type="male">
<description>DGND5</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector21pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector21pin" terminalId="connector21terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector21pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector5" name="DVDD1" type="male">
<description>DVDD1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector5pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector5pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector13" name="DVDD2" type="male">
<description>DVDD2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector13pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector13pin" terminalId="connector13terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector13pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector18" name="DVDD3" type="male">
<description>DVDD3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector18pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector18pin" terminalId="connector18terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector18pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector7" name="D_REQ" type="male">
<description>D_REQ</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector7pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector7pin" terminalId="connector7terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector7pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector41" name="GBUF" type="male">
<description>GBUF</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector41pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector41pin" terminalId="connector41terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector41pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector33" name="GPIO1" type="male">
<description>GPIO1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector33pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector33pin" terminalId="connector33terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector33pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector8" name="GPIO2_DCLK" type="male">
<description>GPIO2_DCLK</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector8pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector8pin" terminalId="connector8terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector8pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector9" name="GPIO3_SDATA" type="male">
<description>GPIO3_SDATA</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector9pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector9pin" terminalId="connector9terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector9pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector45" name="LEFT" type="male">
<description>LEFT</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector45pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector45pin" terminalId="connector45terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector45pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector1" name="MICN" type="male">
<description>MICN</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector1pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector1pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector0" name="MICP" type="male">
<description>MICP</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector0pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector0pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector43" name="RCAP" type="male">
<description>RCAP</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector43pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector43pin" terminalId="connector43terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector43pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector38" name="RIGHT" type="male">
<description>RIGHT</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector38pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector38pin" terminalId="connector38terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector38pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector25" name="RX" type="male">
<description>RX</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector25pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector25pin" terminalId="connector25terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector25pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector27" name="SCLK" type="male">
<description>SCLK</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector27pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector27pin" terminalId="connector27terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector27pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector28" name="SI" type="male">
<description>SI</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector28pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector28pin" terminalId="connector28terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector28pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector29" name="SO" type="male">
<description>SO</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector29pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector29pin" terminalId="connector29terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector29pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector32" name="SPIBOOT_GPIO0" type="male">
<description>SPIBOOT_GPIO0</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector32pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector32pin" terminalId="connector32terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector32pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector31" name="TEST" type="male">
<description>TEST</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector31pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector31pin" terminalId="connector31terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector31pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector26" name="TX" type="male">
<description>TX</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector26pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector26pin" terminalId="connector26terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector26pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector22" name="XCS" type="male">
<description>XCS</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector22pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector22pin" terminalId="connector22terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector22pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector12" name="XDCS_BSYNC" type="male">
<description>XDCS_BSYNC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector12pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector12pin" terminalId="connector12terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector12pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector2" name="XRESET" type="male">
<description>XRESET</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector2pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector2pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector17" name="XTAL0" type="male">
<description>XTAL0</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector17pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector17pin" terminalId="connector17terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector17pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector16" name="XTAL1" type="male">
<description>XTAL1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector16pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector16pin" terminalId="connector16terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector16pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
</connectors>
<buses>
</buses>
</module>