<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><module fritzingVersion="0.7.2b" moduleId="SparkFun-DigitalIC-NAND256-">
<!-- generated from Sparkfun Eagle Library 'SparkFun-DigitalIC' NAND256  -->
<version>4</version>
<date>2013-02-13</date>
<label>U</label>
<author>www.fritzing.org</author>
<description>NAND flash</description>
<title>NAND256</title>
<tags>
<tag>NAND256</tag>
<tag>TSOP48</tag>
</tags>
<properties>
<property name="package">tsop48</property>
<property name="family">sparkfun nand256</property>
</properties>
<views>
<breadboardView>
<layers image="breadboard/sparkfun-digitalic_tsop48_breadboard.svg">
<layer layerId="breadboard"/>
</layers>
</breadboardView>
<schematicView>
<layers image="schematic/sparkfun-digitalic_nand256_schematic.svg">
<layer layerId="schematic"/>
</layers>
</schematicView>
<pcbView>
<layers image="pcb/sparkfun-digitalic_tsop48_pcb.svg">
<layer layerId="copper1"/>
<layer layerId="silkscreen"/>
</layers>
</pcbView>
<iconView>
<layers image="breadboard/sparkfun-digitalic_tsop48_breadboard.svg">
<layer layerId="icon"/>
</layers>
</iconView>
</views>
<connectors>
<connector id="connector16" name="AL" type="male">
<description>AL</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector16pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector16pin" terminalId="connector16terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector16pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector15" name="CL" type="male">
<description>CL</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector15pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector15pin" terminalId="connector15terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector15pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector28" name="IO0" type="male">
<description>IO0</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector28pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector28pin" terminalId="connector28terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector28pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector29" name="IO1" type="male">
<description>IO1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector29pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector29pin" terminalId="connector29terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector29pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector30" name="IO2" type="male">
<description>IO2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector30pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector30pin" terminalId="connector30terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector30pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector31" name="IO3" type="male">
<description>IO3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector31pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector31pin" terminalId="connector31terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector31pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector40" name="IO4" type="male">
<description>IO4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector40pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector40pin" terminalId="connector40terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector40pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector41" name="IO5" type="male">
<description>IO5</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector41pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector41pin" terminalId="connector41terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector41pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector42" name="IO6" type="male">
<description>IO6</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector42pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector42pin" terminalId="connector42terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector42pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector43" name="IO7" type="male">
<description>IO7</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector43pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector43pin" terminalId="connector43terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector43pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector6" name="RXB" type="male">
<description>RXB</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector6pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector6pin" terminalId="connector6terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector6pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector11" name="VDD1" type="male">
<description>VDD1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector11pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector11pin" terminalId="connector11terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector11pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector36" name="VDD2" type="male">
<description>VDD2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector36pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector36pin" terminalId="connector36terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector36pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector12" name="VSS1" type="male">
<description>VSS1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector12pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector12pin" terminalId="connector12terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector12pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector35" name="VSS2" type="male">
<description>VSS2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector35pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector35pin" terminalId="connector35terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector35pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector8" name="XE" type="male">
<description>XE</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector8pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector8pin" terminalId="connector8terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector8pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector7" name="XR" type="male">
<description>XR</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector7pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector7pin" terminalId="connector7terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector7pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector17" name="XW" type="male">
<description>XW</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector17pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector17pin" terminalId="connector17terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector17pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector18" name="XWP" type="male">
<description>XWP</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector18pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector18pin" terminalId="connector18terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector18pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
</connectors>
<buses>
</buses>
</module>