<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><module fritzingVersion="0.7.2b" moduleId="SparkFun-DigitalIC-FT2232D-">
<!-- generated from Sparkfun Eagle Library 'SparkFun-DigitalIC' FT2232D  -->
<version>4</version>
<date>2013-02-13</date>
<label>U</label>
<author>www.fritzing.org</author>
<description>USB to USART/FIFO/JTAG/SPI/I2C</description>
<title>FT2232D</title>
<tags>
<tag>FT2232D</tag>
<tag>LQFP-48</tag>
</tags>
<properties>
<property name="package">lqfp-48</property>
<property name="family">sparkfun USB IC</property>
<property name="chip">FT2232D</property>
</properties>
<views>
<breadboardView>
<layers image="breadboard/LQFP-48_breadboard.svg">
<layer layerId="breadboard"/>
</layers>
</breadboardView>
<schematicView>
<layers image="schematic/sparkfun-digitalic_ft2232d_schematic.svg">
<layer layerId="schematic"/>
</layers>
</schematicView>
<pcbView>
<layers image="pcb/sparkfun-digitalic_lqfp-48_pcb.svg">
<layer layerId="copper1"/>
<layer layerId="silkscreen"/>
</layers>
</pcbView>
<iconView>
<layers image="breadboard/LQFP-48_breadboard.svg">
<layer layerId="icon"/>
</layers>
</iconView>
</views>
<connectors>
<connector id="connector5" name="3V3OUT" type="male">
<description>3V3OUT</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector5pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector5pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector14" name="ACBUS0" type="male">
<description>ACBUS0</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector14pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector14pin" terminalId="connector14terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector14pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector12" name="ACBUS1" type="male">
<description>ACBUS1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector12pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector12pin" terminalId="connector12terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector12pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector11" name="ACBUS2" type="male">
<description>ACBUS2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector11pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector11pin" terminalId="connector11terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector11pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector10" name="ACBUS3" type="male">
<description>ACBUS3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector10pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector10pin" terminalId="connector10terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector10pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector23" name="ADBUS0" type="male">
<description>ADBUS0</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector23pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector23pin" terminalId="connector23terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector23pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector22" name="ADBUS1" type="male">
<description>ADBUS1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector22pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector22pin" terminalId="connector22terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector22pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector21" name="ADBUS2" type="male">
<description>ADBUS2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector21pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector21pin" terminalId="connector21terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector21pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector20" name="ADBUS3" type="male">
<description>ADBUS3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector20pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector20pin" terminalId="connector20terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector20pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector19" name="ADBUS4" type="male">
<description>ADBUS4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector19pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector19pin" terminalId="connector19terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector19pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector18" name="ADBUS5" type="male">
<description>ADBUS5</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector18pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector18pin" terminalId="connector18terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector18pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector16" name="ADBUS6" type="male">
<description>ADBUS6</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector16pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector16pin" terminalId="connector16terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector16pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector15" name="ADBUS7" type="male">
<description>ADBUS7</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector15pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector15pin" terminalId="connector15terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector15pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector44" name="AGND" type="male">
<description>AGND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector44pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector44pin" terminalId="connector44terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector44pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector45" name="AVCC" type="male">
<description>AVCC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector45pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector45pin" terminalId="connector45terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector45pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector29" name="BCBUS0" type="male">
<description>BCBUS0</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector29pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector29pin" terminalId="connector29terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector29pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector28" name="BCBUS1" type="male">
<description>BCBUS1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector28pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector28pin" terminalId="connector28terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector28pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector27" name="BCBUS2" type="male">
<description>BCBUS2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector27pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector27pin" terminalId="connector27terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector27pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector26" name="BCBUS3" type="male">
<description>BCBUS3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector26pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector26pin" terminalId="connector26terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector26pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector39" name="BDBUS0" type="male">
<description>BDBUS0</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector39pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector39pin" terminalId="connector39terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector39pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector38" name="BDBUS1" type="male">
<description>BDBUS1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector38pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector38pin" terminalId="connector38terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector38pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector37" name="BDBUS2" type="male">
<description>BDBUS2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector37pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector37pin" terminalId="connector37terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector37pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector36" name="BDBUS3" type="male">
<description>BDBUS3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector36pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector36pin" terminalId="connector36terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector36pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector35" name="BDBUS4" type="male">
<description>BDBUS4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector35pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector35pin" terminalId="connector35terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector35pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector34" name="BDBUS5" type="male">
<description>BDBUS5</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector34pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector34pin" terminalId="connector34terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector34pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector32" name="BDBUS6" type="male">
<description>BDBUS6</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector32pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector32pin" terminalId="connector32terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector32pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector31" name="BDBUS7" type="male">
<description>BDBUS7</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector31pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector31pin" terminalId="connector31terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector31pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector47" name="EECS" type="male">
<description>EECS</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector47pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector47pin" terminalId="connector47terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector47pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector1" name="EEDATA" type="male">
<description>EEDATA</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector1pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector1pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector0" name="EESK" type="male">
<description>EESK</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector0pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector0pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector17" name="GND1" type="male">
<description>GND1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector17pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector17pin" terminalId="connector17terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector17pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector24" name="GND2" type="male">
<description>GND2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector24pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector24pin" terminalId="connector24terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector24pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector33" name="GND3" type="male">
<description>GND3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector33pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector33pin" terminalId="connector33terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector33pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector8" name="GND4" type="male">
<description>GND4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector8pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector8pin" terminalId="connector8terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector8pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector40" name="PWEN#" type="male">
<description>PWEN#</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector40pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector40pin" terminalId="connector40terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector40pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector3" name="RESET#" type="male">
<description>RESET#</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector3pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector3pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector4" name="RSTOUT#" type="male">
<description>RSTOUT#</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector4pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector4pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector9" name="SI_WUA" type="male">
<description>SI_WUA</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector9pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector9pin" terminalId="connector9terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector9pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector25" name="SI_WUB" type="male">
<description>SI_WUB</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector25pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector25pin" terminalId="connector25terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector25pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector46" name="TEST" type="male">
<description>TEST</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector46pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector46pin" terminalId="connector46terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector46pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector7" name="USBDM" type="male">
<description>USBDM</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector7pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector7pin" terminalId="connector7terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector7pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector6" name="USBDP" type="male">
<description>USBDP</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector6pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector6pin" terminalId="connector6terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector6pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector2" name="VCC1" type="male">
<description>VCC1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector2pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector2pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector41" name="VCC2" type="male">
<description>VCC2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector41pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector41pin" terminalId="connector41terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector41pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector13" name="VCCIOA" type="male">
<description>VCCIOA</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector13pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector13pin" terminalId="connector13terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector13pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector30" name="VCCIOB" type="male">
<description>VCCIOB</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector30pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector30pin" terminalId="connector30terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector30pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector42" name="XTIN" type="male">
<description>XTIN</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector42pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector42pin" terminalId="connector42terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector42pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector43" name="XTOUT" type="male">
<description>XTOUT</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector43pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector43pin" terminalId="connector43terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector43pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
</connectors>
<buses>
</buses>
</module>