<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module fritzingVersion="0.2.2.b.03.04.2550" moduleId="c46f1ec52c491712345aa12d7b7d66ea">
<version replacedby="Arduino Nano3(fix)">4</version>
    <author>Lionel Michel</author>
    <title>Arduino Nano v3.0</title>
    <date>2012-04-12</date>
    <label>Nano</label>
    <tags>
        <tag>Arduino</tag>
        <tag>Nano</tag>
        <tag>microcontroller</tag>
    </tags>
    <properties>
        <property name="family">/obsolete/Microcontroller Board (Arduino)</property>
        <property name="processor">ATmega</property>
        <property name="variant">Arduino Nano v3.0</property>
    </properties>
    <views>
        <iconView>
            <layers image="icon/controller_arduino_nano.svg">
                <layer layerId="icon" />
            </layers>
        </iconView>
        <breadboardView>
            <layers image="breadboard/controller_arduino_nano_v30.svg">
                <layer layerId="breadboard" />
            </layers>
        </breadboardView>
        <schematicView>
            <layers image="schematic/controller_arduino_nano.svg">
                <layer layerId="schematic" />
            </layers>
        </schematicView>
        <pcbView>
            <layers image="pcb/dip_30_600mil_pcb.svg">
                <layer layerId="copper0" />
                <layer layerId="silkscreen" />
            <layer layerId="copper1" /></layers>
        </pcbView>
    </views>
    <connectors>
        <connector id="connector15" name="D12" replacedby="D12/MISO" type="male" replacedby="connector30">
            <description>Digital I/O 12</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector15pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector15pin" terminalId="connector15terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector14pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector14pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector7" name="D4" replacedby="D4" type="male" replacedby="connector22">
            <description>Digital I/O Pin 4</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector7pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector7pin" terminalId="connector7terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector6pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector6pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector16" name="D13" replacedby="D13/SCK" type="male" replacedby="connector45">
            <description>Digital I/O 13</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector16pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector16pin" terminalId="connector16terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector15pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector15pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector8" name="D5" replacedby="D5" type="male" replacedby="connector23">
            <description>Digital I/O Pin 5</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector8pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector8pin" terminalId="connector8terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector7pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector7pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector17" name="3V3" replacedby="3V3" type="male" replacedby="connector44">
            <description>+3.3V DC</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector17pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector17pin" terminalId="connector17terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector16pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector16pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector9" name="D6" replacedby="D6" type="male" replacedby="connector24">
            <description>Digital I/O 6</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector9pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector9pin" terminalId="connector9terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector8pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector8pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector18" name="AREF" replacedby="AREF" type="male" replacedby="connector43">
            <description>Analog Reference Voltage</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector18pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector18pin" terminalId="connector18terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector17pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector17pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector> 
        <connector id="connector19" name="A0" replacedby="A0" type="male" replacedby="connector42">
            <description>Analog Input 0</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector19pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector26pin" terminalId="connector26terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector18pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector18pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector20" name="A1" replacedby="A1" type="male" replacedby="connector41">
            <description>Analog Input 1</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector20pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector25pin" terminalId="connector25terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector19pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector19pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector21" name="A2" replacedby="A2" type="male" replacedby="connector40">
            <description>Analog Input 2</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector21pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector24pin" terminalId="connector24terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector20pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector20pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector22" name="A3" replacedby="A3" type="male" replacedby="connector39">
            <description>Analog Input 3</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector22pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector23pin" terminalId="connector23terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector21pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector21pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector23" name="A4" replacedby="A4" type="male" replacedby="connector38">
            <description>Analog Input 4</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector23pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector22pin" terminalId="connector22terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector22pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector22pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector24" name="A5" replacedby="A5" type="male" replacedby="connector37">
            <description>Analog Input 5</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector24pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector21pin" terminalId="connector21terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector23pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector23pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector25" name="A6" replacedby="A6" type="male" replacedby="connector36">
            <description>Analog Input 6</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector25pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector20pin" terminalId="connector20terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector24pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector24pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector26" name="A7" replacedby="A7" type="male" replacedby="connector35">
            <description>Analog Input 7</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector26pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector19pin" terminalId="connector19terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector25pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector25pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector27" name="+5V" replacedby="5V" type="male" replacedby="connector34">
            <description>+5 V Regulated DC</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector27pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector27pin" terminalId="connector27terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector26pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector26pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector28" name="RST" replacedby="connector33" type="male" replacedby="connector33">
            <description>Reset</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector28pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector28pin" terminalId="connector28terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector27pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector27pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector29" name="GND" replacedby="connector32" type="male" replacedby="connector32">
            <description>Ground</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector29pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector29pin" terminalId="connector29terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector28pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector28pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector30" name="VIN" replacedby="VIN" type="male" replacedby="connector31">
            <description>DC Supply Voltage Input</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector30pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector30pin" terminalId="connector30terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector29pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector29pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector1" name="D1TX" replacedby="D1/TX" type="male" replacedby="connector16">
            <description>Digital I/O 1 / Serial Transmit</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector1pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector0pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector0pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector10" name="D7" replacedby="D7" type="male" replacedby="connector25">
            <description>Digital I/O 7</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector10pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector10pin" terminalId="connector10terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector9pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector9pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector2" name="D0RX" replacedby="D0/RX" type="male" replacedby="connector17">
            <description>Digital I/O 0 / Serial Recieve</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector2pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector1pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector1pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector11" name="D8" replacedby="D8" type="male" replacedby="connector26">
            <description>Digital I/O 8</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector11pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector11pin" terminalId="connector11terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector10pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector10pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector3" name="RST" replacedby="connector18" type="male" replacedby="connector59">
            <description>Reset</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector3pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector2pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector2pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector12" name="D9" replacedby="D9" type="male" replacedby="connector27">
            <description>Digital I/O 9</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector12pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector12pin" terminalId="connector12terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector11pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector11pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector4" name="GND" replacedby="connector19" type="male" replacedby="connector60">
            <description>Ground</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector4pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector3pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector3pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector13" name="D10" replacedby="D10" type="male" replacedby="connector28">
            <description>Digital I/O 10</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector13pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector13pin" terminalId="connector13terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector12pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector12pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector5" name="D2" replacedby="D2" type="male" replacedby="connector20">
            <description>Digital I/O 2</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector5pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector4pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector4pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector14" name="D11" replacedby="D11/MOSI" type="male" replacedby="connector29">
            <description>Digital I/O 11</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector14pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector14pin" terminalId="connector14terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector13pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector13pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector6" name="D3" replacedby="D3" type="male" replacedby="connector21">
            <description>Digital I/O 3</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector6pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector6pin" terminalId="connector6terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector5pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector5pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
    </connectors>
    <buses>
      <bus id="ground">
       <nodeMember connectorId="connector4" />
       <nodeMember connectorId="connector29" />
      </bus>
      <bus id="reset">
       <nodeMember connectorId="connector3" />
       <nodeMember connectorId="connector28" />
      </bus>
    </buses>
</module>