<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><module fritzingVersion="0.2.2.b.03.04.2550" moduleId="c46f1ec52c4917dd6e7aa12d7b7d66ea">
<version>4</version>
    <author>Lionel Michel</author>
    <title>Arduino Nano v2.3</title>
    <date>2009-03-06</date>
    <label>Nano</label>
    <tags>
        <tag>Arduino</tag>
        <tag>Nano</tag>
        <tag>microcontroller</tag>
    </tags>
    <properties>
        <property name="family">//obsolete//Microcontroller Board (Arduino)</property>
        <property name="processor">ATmega</property>
        <property name="type">Arduino Nano v2.3</property>
    </properties>
    <views>
        <iconView>
            <layers image="icon/controller_arduino_nano.svg">
                <layer layerId="icon"/>
            </layers>
        </iconView>
        <breadboardView>
            <layers image="breadboard/controller_arduino_nano.svg">
                <layer layerId="breadboard"/>
            </layers>
        </breadboardView>
        <schematicView>
            <layers image="schematic/controller_arduino_nano.svg">
                <layer layerId="schematic"/>
            </layers>
        </schematicView>
        <pcbView>
            <layers image="pcb/dip_30_600mil_pcb.svg">
                <layer layerId="copper0"/>
                <layer layerId="silkscreen"/>
            <layer layerId="copper1"/></layers>
        </pcbView>
    </views>
    <connectors>
        <connector id="connector15" name="D12" type="male">
            <description>Digital I/O 12</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector15pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector15pin" terminalId="connector15terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector14pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector14pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector7" name="D4" type="male">
            <description>Digital I/O Pin 4</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector7pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector7pin" terminalId="connector7terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector6pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector6pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector16" name="D13" type="male">
            <description>Digital I/O 13</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector16pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector16pin" terminalId="connector16terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector15pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector15pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector8" name="D5" type="male">
            <description>Digital I/O Pin 5</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector8pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector8pin" terminalId="connector8terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector7pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector7pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector17" name="3V3" type="male">
            <description>+3.3V DC</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector17pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector17pin" terminalId="connector17terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector16pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector16pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector9" name="D6" type="male">
            <description>Digital I/O 6</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector9pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector9pin" terminalId="connector9terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector8pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector8pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector18" name="AREF" type="male">
            <description>Analog Reference Voltage</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector18pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector18pin" terminalId="connector18terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector17pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector17pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector19" name="A7" type="male">
            <description>Analog Input 7</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector19pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector19pin" terminalId="connector19terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector18pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector18pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector20" name="A6" type="male">
            <description>Analog Input 6</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector20pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector20pin" terminalId="connector20terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector19pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector19pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector21" name="A5" type="male">
            <description>Analog Input 5</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector21pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector21pin" terminalId="connector21terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector20pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector20pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector22" name="A4" type="male">
            <description>Analog Input 4</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector22pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector22pin" terminalId="connector22terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector21pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector21pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector23" name="A3" type="male">
            <description>Analog Input 3</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector23pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector23pin" terminalId="connector23terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector22pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector22pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector24" name="A2" type="male">
            <description>Analog Input 2</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector24pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector24pin" terminalId="connector24terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector23pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector23pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector25" name="A1" type="male">
            <description>Analog Input 1</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector25pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector25pin" terminalId="connector25terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector24pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector24pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector26" name="A0" type="male">
            <description>Analog Input 0</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector26pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector26pin" terminalId="connector26terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector25pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector25pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector27" name="+5V" type="male">
            <description>+5 V Regulated DC</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector27pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector27pin" terminalId="connector27terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector26pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector26pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector28" name="RST" type="male">
            <description>Reset</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector28pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector28pin" terminalId="connector28terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector27pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector27pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector29" name="GND" type="male">
            <description>Ground</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector29pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector29pin" terminalId="connector29terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector28pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector28pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector30" name="VIN" type="male">
            <description>DC Supply Voltage Input</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector30pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector30pin" terminalId="connector30terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector29pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector29pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector1" name="D1TX" type="male">
            <description>Digital I/O 1 / Serial Transmit</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector1pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector0pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector0pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector10" name="D7" type="male">
            <description>Digital I/O 7</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector10pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector10pin" terminalId="connector10terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector9pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector9pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector2" name="D0RX" type="male">
            <description>Digital I/O 0 / Serial Recieve</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector2pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector1pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector1pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector11" name="D8" type="male">
            <description>Digital I/O 8</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector11pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector11pin" terminalId="connector11terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector10pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector10pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector3" name="RST" type="male">
            <description>Reset</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector3pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector2pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector2pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector12" name="D9" type="male">
            <description>Digital I/O 9</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector12pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector12pin" terminalId="connector12terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector11pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector11pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector4" name="GND" type="male">
            <description>Ground</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector4pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector3pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector3pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector13" name="D10" type="male">
            <description>Digital I/O 10</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector13pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector13pin" terminalId="connector13terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector12pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector12pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector5" name="D2" type="male">
            <description>Digital I/O 2</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector5pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector4pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector4pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector14" name="D11" type="male">
            <description>Digital I/O 11</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector14pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector14pin" terminalId="connector14terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector13pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector13pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector6" name="D3" type="male">
            <description>Digital I/O 3</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector6pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector6pin" terminalId="connector6terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector5pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector5pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
    </connectors>
    <buses>
      <bus id="ground">
       <nodeMember connectorId="connector4"/>
       <nodeMember connectorId="connector29"/>
      </bus>
      <bus id="reset">
       <nodeMember connectorId="connector3"/>
       <nodeMember connectorId="connector28"/>
      </bus>
    </buses>
</module>