<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><module fritzingVersion="0.7.2b" moduleId="SparkFun-DigitalIC-MCP130-SOT">
<!-- generated from Sparkfun Eagle Library 'SparkFun-DigitalIC' MCP130 SOT -->
<version>4</version>
<date>2013-02-13</date>
<label>U</label>
<author>www.fritzing.org</author>
<description>Open-drain microcontroller supervisor chip</description>
<title>MCP130</title>
<tags>
<tag>SOT</tag>
<tag>SOT23-3</tag>
<tag>MCP130</tag>
</tags>
<properties>
<property name="package">sot23-3</property>
<property name="family">sparkfun Misc Mikrocontroller</property>
<property name="variant">sot</property>
</properties>
<views>
<breadboardView>
<layers image="breadboard/sparkfun-digitalic_sot23-3_breadboard.svg">
<layer layerId="breadboard"/>
</layers>
</breadboardView>
<schematicView>
<layers image="schematic/sparkfun-digitalic_mcp130_schematic.svg">
<layer layerId="schematic"/>
</layers>
</schematicView>
<pcbView>
<layers image="pcb/sparkfun-digitalic_sot23-3_pcb.svg">
<layer layerId="copper1"/>
<layer layerId="silkscreen"/>
</layers>
</pcbView>
<iconView>
<layers image="breadboard/sparkfun-digitalic_sot23-3_breadboard.svg">
<layer layerId="icon"/>
</layers>
</iconView>
</views>
<connectors>
<connector id="connector2" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector2pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector2pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector0" name="RESET" type="male">
<description>RESET</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector0pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector0pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector1" name="VCC" type="male">
<description>VCC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector1pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector1pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
</connectors>
<buses>
</buses>
</module>