
config wifi-device 'radio0'
	option type 'mac80211'
	option channel '36'
	option hwmode '11a'
	option path 'soc/soc:pcie/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0'
	option htmode 'VHT80'
	option country 'HK'

config wifi-iface 'default_radio0'
	option device 'radio0'
	option mode 'ap'
	option ssid 'hi5ive'
	option network 'LAN6'
	option key 'CD1099B42C'
	option encryption 'psk2'

config wifi-device 'radio1'
	option type 'mac80211'
	option channel '11'
	option hwmode '11g'
	option path 'soc/soc:pcie/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:02:00.0'
	option htmode 'HT20'
	option disabled '1'

config wifi-iface 'default_radio1'
	option device 'radio1'
	option network 'lan'
	option mode 'ap'
	option ssid 'OpenWrt'
	option encryption 'none'

